\hypertarget{struct__BFregInt}{
\section{\_\-BFreg\-Int Struct Reference}
\label{struct__BFregInt}\index{_BFregInt@{\_\-BFregInt}}
}
map of the comm i/o board 32-bit interrupt config register  


{\tt \#include $<$GTB.h$>$}

\subsection*{Data Fields}
\begin{CompactItemize}
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregInt_o0}{delay}:13
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregInt_o1}{irq}: 3
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregInt_o2}{vec}:16
\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
map of the comm i/o board 32-bit interrupt config register 



\subsection{Field Documentation}
\hypertarget{struct__BFregInt_o0}{
\index{_BFregInt@{\_\-BFreg\-Int}!delay@{delay}}
\index{delay@{delay}!_BFregInt@{\_\-BFreg\-Int}}
\subsubsection[delay]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregInt_o0}{\_\-BFreg\-Int::delay}}}
\label{struct__BFregInt_o0}


delay of interrupt after start of write to record FIFO in 0.8(1.6)usec steps \hypertarget{struct__BFregInt_o1}{
\index{_BFregInt@{\_\-BFreg\-Int}!irq@{irq}}
\index{irq@{irq}!_BFregInt@{\_\-BFreg\-Int}}
\subsubsection[irq]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregInt_o1}{\_\-BFreg\-Int::irq}}}
\label{struct__BFregInt_o1}


interrupt irq level. accepts irq2, irq3, irq4, irq5. ignores irq1, irq6, irq7 \hypertarget{struct__BFregInt_o2}{
\index{_BFregInt@{\_\-BFreg\-Int}!vec@{vec}}
\index{vec@{vec}!_BFregInt@{\_\-BFreg\-Int}}
\subsubsection[vec]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregInt_o2}{\_\-BFreg\-Int::vec}}}
\label{struct__BFregInt_o2}


interrupt vector 

The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{GTB_8h}{GTB.h}\end{CompactItemize}
