\hypertarget{structLTC__Options}{
\section{LTC\_\-Options Struct Reference}
\label{structLTC__Options}\index{LTC_Options@{LTC\_\-Options}}
}
HP processing options, sensor and sel bits.  


{\tt \#include $<$ltc\-Private.h$>$}

\subsection*{Data Fields}
\begin{CompactItemize}
\item 
unsigned int \hyperlink{structLTC__Options_o0}{actv}: 1
\item 
unsigned int \hyperlink{structLTC__Options_o1}{fail}: 1
\item 
unsigned int \hyperlink{structLTC__Options_o2}{cntrl\-Mode}: 2
\item 
unsigned int \hyperlink{structLTC__Options_o3}{pad}: 28
\item 
\hyperlink{ltcPrivate_8h_a89}{LTC\_\-Snsr\-Type} \hyperlink{structLTC__Options_o4}{rit\-Sel}
\item 
\hyperlink{ltcPrivate_8h_a89}{LTC\_\-Snsr\-Type} \hyperlink{structLTC__Options_o5}{res\-Sel}
\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
HP processing options, sensor and sel bits. 



\subsection{Field Documentation}
\hypertarget{structLTC__Options_o0}{
\index{LTC_Options@{LTC\_\-Options}!actv@{actv}}
\index{actv@{actv}!LTC_Options@{LTC\_\-Options}}
\subsubsection[actv]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{structLTC__Options_o0}{LTC\_\-Options::actv}}}
\label{structLTC__Options_o0}


Active yes (1) or no (0) \hypertarget{structLTC__Options_o2}{
\index{LTC_Options@{LTC\_\-Options}!cntrlMode@{cntrlMode}}
\index{cntrlMode@{cntrlMode}!LTC_Options@{LTC\_\-Options}}
\subsubsection[cntrlMode]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{structLTC__Options_o2}{LTC\_\-Options::cntrl\-Mode}}}
\label{structLTC__Options_o2}


0-auto, 1-always On, 2-always Off \hypertarget{structLTC__Options_o1}{
\index{LTC_Options@{LTC\_\-Options}!fail@{fail}}
\index{fail@{fail}!LTC_Options@{LTC\_\-Options}}
\subsubsection[fail]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{structLTC__Options_o1}{LTC\_\-Options::fail}}}
\label{structLTC__Options_o1}


Failure proc. on (1) or off (0) \hypertarget{structLTC__Options_o3}{
\index{LTC_Options@{LTC\_\-Options}!pad@{pad}}
\index{pad@{pad}!LTC_Options@{LTC\_\-Options}}
\subsubsection[pad]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{structLTC__Options_o3}{LTC\_\-Options::pad}}}
\label{structLTC__Options_o3}


pad to 32 bits \hypertarget{structLTC__Options_o5}{
\index{LTC_Options@{LTC\_\-Options}!resSel@{resSel}}
\index{resSel@{resSel}!LTC_Options@{LTC\_\-Options}}
\subsubsection[resSel]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}\hyperlink{ltcPrivate_8h_a89}{LTC\_\-Snsr\-Type} \hyperlink{structLTC__Options_o5}{LTC\_\-Options::res\-Sel}}}
\label{structLTC__Options_o5}


Rsvr Htr sel (P/R) \hypertarget{structLTC__Options_o4}{
\index{LTC_Options@{LTC\_\-Options}!ritSel@{ritSel}}
\index{ritSel@{ritSel}!LTC_Options@{LTC\_\-Options}}
\subsubsection[ritSel]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}\hyperlink{ltcPrivate_8h_a89}{LTC\_\-Snsr\-Type} \hyperlink{structLTC__Options_o4}{LTC\_\-Options::rit\-Sel}}}
\label{structLTC__Options_o4}


RIT select (D/DR/X/XR) 

The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{ltcPrivate_8h}{ltc\-Private.h}\end{CompactItemize}
