\hypertarget{BSET_8h}{
\section{BSET.h File Reference}
\label{BSET_8h}\index{BSET.h@{BSET.h}}
}
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
int \hyperlink{BSET_8h_a0}{BSET\_\-start} (int task\-Pri, int stack\-Size, unsigned tx\-Rate)
\begin{CompactList}\small\item\em Start the BSET application running.\item\end{CompactList}\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}




\subsection{Function Documentation}
\hypertarget{BSET_8h_a0}{
\index{BSET.h@{BSET.h}!BSET_start@{BSET\_\-start}}
\index{BSET_start@{BSET\_\-start}!BSET.h@{BSET.h}}
\subsubsection[BSET\_\-start]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}int BSET\_\-start (int {\em task\-Pri}, int {\em stack\-Size}, unsigned {\em tx\-Rate})}}
\label{BSET_8h_a0}


Start the BSET application running.

Starts the \hyperlink{BSET_8c_a1}{BSET}() task running.\begin{Desc}
\item[Parameters: ]\par
\begin{description}
\item[{\em 
task\-Pri}]The priority of the BIU application task. \item[{\em 
task\-Stack}]The stack size of the BIU application task. \item[{\em 
tx\-Rate}]The initial telemetry rate in bits / sec.\end{description}
\end{Desc}
\begin{Desc}
\item[Return values: ]\par
\begin{description}
\item[{\em 
0}]Success. \item[{\em 
-1}]Failure. \end{description}
\end{Desc}
