\hypertarget{struct__BFregOptions}{
\section{\_\-BFreg\-Options Struct Reference}
\label{struct__BFregOptions}\index{_BFregOptions@{\_\-BFregOptions}}
}
map of the comm i/o board 32-bit Options register  


{\tt \#include $<$gglt\_\-reg\_\-p.h$>$}

\subsection*{Data Fields}
\begin{CompactItemize}
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o0}{unused2}:8
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o1}{tack\-Delay}:8
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o2}{unused1}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o3}{vaem\-In\-Mode}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o4}{ext\-Event\-RO}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o5}{cal\-Strobe}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o6}{TACK}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o7}{readout4}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o8}{zero\-Supress}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o9}{marker}:3
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o10}{dest}:6
\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
map of the comm i/o board 32-bit Options register 



\subsection{Field Documentation}
\hypertarget{struct__BFregOptions_o5}{
\index{_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}!calStrobe@{calStrobe}}
\index{calStrobe@{calStrobe}!_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}}
\subsubsection[calStrobe]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o5}{\_\-BFreg\-Options::cal\-Strobe}}}
\label{struct__BFregOptions_o5}


Cal strobe \hypertarget{struct__BFregOptions_o10}{
\index{_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}!dest@{dest}}
\index{dest@{dest}!_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}}
\subsubsection[dest]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o10}{\_\-BFreg\-Options::dest}}}
\label{struct__BFregOptions_o10}


Trigger message destination \hypertarget{struct__BFregOptions_o4}{
\index{_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}!extEventRO@{extEventRO}}
\index{extEventRO@{extEventRO}!_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}}
\subsubsection[extEventRO]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o4}{\_\-BFreg\-Options::ext\-Event\-RO}}}
\label{struct__BFregOptions_o4}


only send event read out trigger message for external trigger sources. \hypertarget{struct__BFregOptions_o9}{
\index{_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}!marker@{marker}}
\index{marker@{marker}!_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}}
\subsubsection[marker]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o9}{\_\-BFreg\-Options::marker}}}
\label{struct__BFregOptions_o9}


Marker \hypertarget{struct__BFregOptions_o7}{
\index{_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}!readout4@{readout4}}
\index{readout4@{readout4}!_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}}
\subsubsection[readout4]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o7}{\_\-BFreg\-Options::readout4}}}
\label{struct__BFregOptions_o7}


4-range readout \hypertarget{struct__BFregOptions_o6}{
\index{_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}!TACK@{TACK}}
\index{TACK@{TACK}!_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}}
\subsubsection[TACK]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o6}{\_\-BFreg\-Options::TACK}}}
\label{struct__BFregOptions_o6}


Trigger Acknowledge \hypertarget{struct__BFregOptions_o1}{
\index{_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}!tackDelay@{tackDelay}}
\index{tackDelay@{tackDelay}!_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}}
\subsubsection[tackDelay]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o1}{\_\-BFreg\-Options::tack\-Delay}}}
\label{struct__BFregOptions_o1}


TACK delay in units of sysclk -- only used in VAEM mode \hypertarget{struct__BFregOptions_o2}{
\index{_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}!unused1@{unused1}}
\index{unused1@{unused1}!_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}}
\subsubsection[unused1]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o2}{\_\-BFreg\-Options::unused1}}}
\label{struct__BFregOptions_o2}


unused \hypertarget{struct__BFregOptions_o0}{
\index{_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}!unused2@{unused2}}
\index{unused2@{unused2}!_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}}
\subsubsection[unused2]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o0}{\_\-BFreg\-Options::unused2}}}
\label{struct__BFregOptions_o0}


unused \hypertarget{struct__BFregOptions_o3}{
\index{_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}!vaemInMode@{vaemInMode}}
\index{vaemInMode@{vaemInMode}!_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}}
\subsubsection[vaemInMode]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o3}{\_\-BFreg\-Options::vaem\-In\-Mode}}}
\label{struct__BFregOptions_o3}


virtual AEM mode input data mode, 0 = command, 1 = event \hypertarget{struct__BFregOptions_o8}{
\index{_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}!zeroSupress@{zeroSupress}}
\index{zeroSupress@{zeroSupress}!_BFregOptions@{\_\-BFreg\-Options}}
\subsubsection[zeroSupress]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregOptions_o8}{\_\-BFreg\-Options::zero\-Supress}}}
\label{struct__BFregOptions_o8}


zero-suppression 

The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{gglt__reg__p_8h}{gglt\_\-reg\_\-p.h}\end{CompactItemize}
