\hypertarget{struct__BFregStatus}{
\section{\_\-BFreg\-Status Struct Reference}
\label{struct__BFregStatus}\index{_BFregStatus@{\_\-BFregStatus}}
}
map of the comm i/o board 32-bit status register  


{\tt \#include $<$reg\_\-p.h$>$}

\subsection*{Data Fields}
\begin{CompactItemize}
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o0}{hw\-Ver}:3
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o1}{hw\-Rev}:3
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o2}{sw\-Ver}:3
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o3}{sw\-Rev}:3
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o4}{unused1}:3
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o5}{run\-State}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o6}{pfael}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o7}{pfafl}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o8}{pfel}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o9}{pffl}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o10}{rfael}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o11}{rfafl}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o12}{rfel}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o13}{rffl}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o14}{pfaec}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o15}{pfafc}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o16}{pfec}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o17}{pffc}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o18}{rfaec}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o19}{rfafc}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o20}{rfec}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o21}{rffc}:1
\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
map of the comm i/o board 32-bit status register 



\subsection{Field Documentation}
\hypertarget{struct__BFregStatus_o1}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!hwRev@{hwRev}}
\index{hwRev@{hwRev}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[hwRev]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o1}{\_\-BFreg\-Status::hw\-Rev}}}
\label{struct__BFregStatus_o1}


hardware revision \hypertarget{struct__BFregStatus_o0}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!hwVer@{hwVer}}
\index{hwVer@{hwVer}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[hwVer]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o0}{\_\-BFreg\-Status::hw\-Ver}}}
\label{struct__BFregStatus_o0}


hardware version \hypertarget{struct__BFregStatus_o14}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!pfaec@{pfaec}}
\index{pfaec@{pfaec}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[pfaec]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o14}{\_\-BFreg\-Status::pfaec}}}
\label{struct__BFregStatus_o14}


play FIFO almost empty flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o6}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!pfael@{pfael}}
\index{pfael@{pfael}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[pfael]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o6}{\_\-BFreg\-Status::pfael}}}
\label{struct__BFregStatus_o6}


play FIFO almost empty flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o15}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!pfafc@{pfafc}}
\index{pfafc@{pfafc}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[pfafc]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o15}{\_\-BFreg\-Status::pfafc}}}
\label{struct__BFregStatus_o15}


play FIFO almost full flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o7}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!pfafl@{pfafl}}
\index{pfafl@{pfafl}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[pfafl]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o7}{\_\-BFreg\-Status::pfafl}}}
\label{struct__BFregStatus_o7}


play FIFO almost full flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o16}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!pfec@{pfec}}
\index{pfec@{pfec}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[pfec]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o16}{\_\-BFreg\-Status::pfec}}}
\label{struct__BFregStatus_o16}


play FIFO empty flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o8}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!pfel@{pfel}}
\index{pfel@{pfel}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[pfel]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o8}{\_\-BFreg\-Status::pfel}}}
\label{struct__BFregStatus_o8}


play FIFO empty flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o17}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!pffc@{pffc}}
\index{pffc@{pffc}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[pffc]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o17}{\_\-BFreg\-Status::pffc}}}
\label{struct__BFregStatus_o17}


play FIFO full flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o9}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!pffl@{pffl}}
\index{pffl@{pffl}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[pffl]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o9}{\_\-BFreg\-Status::pffl}}}
\label{struct__BFregStatus_o9}


play FIFO full flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o18}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!rfaec@{rfaec}}
\index{rfaec@{rfaec}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[rfaec]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o18}{\_\-BFreg\-Status::rfaec}}}
\label{struct__BFregStatus_o18}


record FIFO almost empty flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o10}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!rfael@{rfael}}
\index{rfael@{rfael}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[rfael]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o10}{\_\-BFreg\-Status::rfael}}}
\label{struct__BFregStatus_o10}


record FIFO almost empty flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o19}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!rfafc@{rfafc}}
\index{rfafc@{rfafc}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[rfafc]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o19}{\_\-BFreg\-Status::rfafc}}}
\label{struct__BFregStatus_o19}


record FIFO almost full flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o11}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!rfafl@{rfafl}}
\index{rfafl@{rfafl}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[rfafl]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o11}{\_\-BFreg\-Status::rfafl}}}
\label{struct__BFregStatus_o11}


record FIFO almost full flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o20}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!rfec@{rfec}}
\index{rfec@{rfec}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[rfec]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o20}{\_\-BFreg\-Status::rfec}}}
\label{struct__BFregStatus_o20}


record FIFO empty flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o12}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!rfel@{rfel}}
\index{rfel@{rfel}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[rfel]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o12}{\_\-BFreg\-Status::rfel}}}
\label{struct__BFregStatus_o12}


record FIFO empty flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o21}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!rffc@{rffc}}
\index{rffc@{rffc}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[rffc]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o21}{\_\-BFreg\-Status::rffc}}}
\label{struct__BFregStatus_o21}


record FIFO full flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o13}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!rffl@{rffl}}
\index{rffl@{rffl}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[rffl]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o13}{\_\-BFreg\-Status::rffl}}}
\label{struct__BFregStatus_o13}


record FIFO full flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o5}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!runState@{runState}}
\index{runState@{runState}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[runState]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o5}{\_\-BFreg\-Status::run\-State}}}
\label{struct__BFregStatus_o5}


system in run state \hypertarget{struct__BFregStatus_o3}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!swRev@{swRev}}
\index{swRev@{swRev}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[swRev]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o3}{\_\-BFreg\-Status::sw\-Rev}}}
\label{struct__BFregStatus_o3}


software revision \hypertarget{struct__BFregStatus_o2}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!swVer@{swVer}}
\index{swVer@{swVer}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[swVer]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o2}{\_\-BFreg\-Status::sw\-Ver}}}
\label{struct__BFregStatus_o2}


software version \hypertarget{struct__BFregStatus_o4}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!unused1@{unused1}}
\index{unused1@{unused1}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[unused1]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o4}{\_\-BFreg\-Status::unused1}}}
\label{struct__BFregStatus_o4}


unused 

The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{reg__p_8h}{reg\_\-p.h}\end{CompactItemize}
