\hypertarget{struct__BFregStatus}{
\section{\_\-BFreg\-Status Struct Reference}
\label{struct__BFregStatus}\index{_BFregStatus@{\_\-BFregStatus}}
}
map of the comm i/o board 32-bit status register  


{\tt \#include $<$GTB.h$>$}

\subsection*{Data Fields}
\begin{CompactItemize}
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o0}{hw\-Ver}:3
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o1}{hw\-Rev}:3
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o2}{sw\-Ver}:3
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o3}{sw\-Rev}:3
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o4}{JH1}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o5}{clk1}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o6}{clk0}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o7}{run\-State}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o8}{f0ael}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o9}{f0afl}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o10}{f0el}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o11}{f0fl}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o12}{f1ael}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o13}{f1afl}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o14}{f1el}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o15}{f1fl}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o16}{f0aec}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o17}{f0afc}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o18}{f0ec}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o19}{f0fc}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o20}{f1aec}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o21}{f1afc}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o22}{f1ec}:1
\item 
unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o23}{f1fc}:1
\end{CompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
map of the comm i/o board 32-bit status register 



\subsection{Field Documentation}
\hypertarget{struct__BFregStatus_o6}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!clk0@{clk0}}
\index{clk0@{clk0}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[clk0]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o6}{\_\-BFreg\-Status::clk0}}}
\label{struct__BFregStatus_o6}


clk 0 detected \hypertarget{struct__BFregStatus_o5}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!clk1@{clk1}}
\index{clk1@{clk1}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[clk1]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o5}{\_\-BFreg\-Status::clk1}}}
\label{struct__BFregStatus_o5}


clk 1 detected \hypertarget{struct__BFregStatus_o16}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f0aec@{f0aec}}
\index{f0aec@{f0aec}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f0aec]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o16}{\_\-BFreg\-Status::f0aec}}}
\label{struct__BFregStatus_o16}


play FIFO almost empty flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o8}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f0ael@{f0ael}}
\index{f0ael@{f0ael}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f0ael]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o8}{\_\-BFreg\-Status::f0ael}}}
\label{struct__BFregStatus_o8}


play FIFO almost empty flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o17}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f0afc@{f0afc}}
\index{f0afc@{f0afc}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f0afc]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o17}{\_\-BFreg\-Status::f0afc}}}
\label{struct__BFregStatus_o17}


play FIFO almost full flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o9}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f0afl@{f0afl}}
\index{f0afl@{f0afl}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f0afl]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o9}{\_\-BFreg\-Status::f0afl}}}
\label{struct__BFregStatus_o9}


play FIFO almost full flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o18}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f0ec@{f0ec}}
\index{f0ec@{f0ec}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f0ec]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o18}{\_\-BFreg\-Status::f0ec}}}
\label{struct__BFregStatus_o18}


play FIFO empty flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o10}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f0el@{f0el}}
\index{f0el@{f0el}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f0el]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o10}{\_\-BFreg\-Status::f0el}}}
\label{struct__BFregStatus_o10}


play FIFO empty flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o19}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f0fc@{f0fc}}
\index{f0fc@{f0fc}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f0fc]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o19}{\_\-BFreg\-Status::f0fc}}}
\label{struct__BFregStatus_o19}


play FIFO full flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o11}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f0fl@{f0fl}}
\index{f0fl@{f0fl}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f0fl]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o11}{\_\-BFreg\-Status::f0fl}}}
\label{struct__BFregStatus_o11}


play FIFO full flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o20}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f1aec@{f1aec}}
\index{f1aec@{f1aec}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f1aec]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o20}{\_\-BFreg\-Status::f1aec}}}
\label{struct__BFregStatus_o20}


record FIFO almost empty flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o12}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f1ael@{f1ael}}
\index{f1ael@{f1ael}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f1ael]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o12}{\_\-BFreg\-Status::f1ael}}}
\label{struct__BFregStatus_o12}


record FIFO almost empty flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o21}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f1afc@{f1afc}}
\index{f1afc@{f1afc}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f1afc]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o21}{\_\-BFreg\-Status::f1afc}}}
\label{struct__BFregStatus_o21}


record FIFO almost full flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o13}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f1afl@{f1afl}}
\index{f1afl@{f1afl}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f1afl]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o13}{\_\-BFreg\-Status::f1afl}}}
\label{struct__BFregStatus_o13}


record FIFO almost full flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o22}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f1ec@{f1ec}}
\index{f1ec@{f1ec}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f1ec]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o22}{\_\-BFreg\-Status::f1ec}}}
\label{struct__BFregStatus_o22}


record FIFO empty flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o14}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f1el@{f1el}}
\index{f1el@{f1el}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f1el]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o14}{\_\-BFreg\-Status::f1el}}}
\label{struct__BFregStatus_o14}


record FIFO empty flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o23}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f1fc@{f1fc}}
\index{f1fc@{f1fc}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f1fc]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o23}{\_\-BFreg\-Status::f1fc}}}
\label{struct__BFregStatus_o23}


record FIFO full flag, current value (read only) \hypertarget{struct__BFregStatus_o15}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!f1fl@{f1fl}}
\index{f1fl@{f1fl}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[f1fl]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o15}{\_\-BFreg\-Status::f1fl}}}
\label{struct__BFregStatus_o15}


record FIFO full flag, latched value, R(W 1 reset) \hypertarget{struct__BFregStatus_o1}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!hwRev@{hwRev}}
\index{hwRev@{hwRev}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[hwRev]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o1}{\_\-BFreg\-Status::hw\-Rev}}}
\label{struct__BFregStatus_o1}


hardware revision \hypertarget{struct__BFregStatus_o0}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!hwVer@{hwVer}}
\index{hwVer@{hwVer}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[hwVer]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o0}{\_\-BFreg\-Status::hw\-Ver}}}
\label{struct__BFregStatus_o0}


hardware version \hypertarget{struct__BFregStatus_o4}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!JH1@{JH1}}
\index{JH1@{JH1}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[JH1]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o4}{\_\-BFreg\-Status::JH1}}}
\label{struct__BFregStatus_o4}


is NOT(jumper H1) in place on board? \hypertarget{struct__BFregStatus_o7}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!runState@{runState}}
\index{runState@{runState}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[runState]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o7}{\_\-BFreg\-Status::run\-State}}}
\label{struct__BFregStatus_o7}


system in run state \hypertarget{struct__BFregStatus_o3}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!swRev@{swRev}}
\index{swRev@{swRev}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[swRev]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o3}{\_\-BFreg\-Status::sw\-Rev}}}
\label{struct__BFregStatus_o3}


software revision \hypertarget{struct__BFregStatus_o2}{
\index{_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}!swVer@{swVer}}
\index{swVer@{swVer}!_BFregStatus@{\_\-BFreg\-Status}}
\subsubsection[swVer]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}unsigned int \hyperlink{struct__BFregStatus_o2}{\_\-BFreg\-Status::sw\-Ver}}}
\label{struct__BFregStatus_o2}


software version 

The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
\hyperlink{GTB_8h}{GTB.h}\end{CompactItemize}
